东华热电燃料项目IC卡操作说明

卡型号:S50

卡容量:16扇区共64块,每块16字节

扇区编号:0-15

块编号:0-3

密码类型:KeyA

密码:初始值 FF FF FF FF FF FF

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扇区 | 块 | 用途 | 格式 | 示例 |
| 1 | 0 | 车号 | ANSI字符 | 测X00001 |
| 1 | 1 | 扣吨次数 | ASCII码 | 2 |
| 1 | 2 | 总扣吨数 | ASCII码 | 2.5 |
| 2 | 0 | 扣吨值|扣吨原因代码 | ASCII码 | 1.2|1 |
| 2 | 1 | 扣吨人员（名字或工号）|手持机编码 | ANSI字符 | 张三|1 |
| 2 | 2 | 扣吨时间 | ANSI字符 | 20160423111712 |
| 3 | 0 | 扣吨值|扣吨原因代码 | ASCII码 | 1.3|2 |
| 3 | 1 | 扣吨人员（名字或工号）|手持机编码 | ANSI字符 | 李四|3 |
| 3 | 2 | 扣吨时间 | ANSI字符 | 20160423111712 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |

扣吨人员采用平台的登录名或名字、工号，需要从平台同步到手持机

手持机编码为手持机编号，用于追溯在哪台手持机执行的扣吨操作

扣吨原因编码：例如：1代表扣水、2代表扣矸等