东华热电燃料项目IC卡操作说明

卡型号:S50

卡容量:16扇区共64块,每块16字节

扇区编号:0-15

块编号:0-3

密码类型:KeyA

密码:初始值 FF FF FF FF FF FF

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扇区 | 块 | 用途 | 格式 | 示例 |
| 1 | 0 | 车号 | ANSI字符 | 测X00001 |
| 1 | 1 | 扣吨次数 | ASCII码 | 3 |
| 2 | 0 | 扣吨值|扣吨人员|扣吨原因代码|位置代码 | ASCII码 | 1.2|张三|1|1 |
| 2 | 1 | 扣吨时间 | ANSI字符 | 20160423111712 |
| 2 | 2 | 扣吨值|扣吨人员|扣吨原因代码|位置代码 | ANSI字符 | 0.2|李四|3|2 |
| 3 | 0 | 扣吨时间 |  | 20160423111712 |
| 3 | 1 | 扣吨值|扣吨人员|扣吨原因代码|位置代码 | ... | ... |
| 3 | 2 | 扣吨时间 | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |